Приложение № 5

**СПИСЪК**

**на оборудването, ползвано от групата за извършване на аварийно-възстановителни работи извън територията на обект Газохранилище - ТОПЛИВО АД град Добрич**

**Налично оборудване в ГЗХ Добрич**

* Газсигнализатор портативен GAS SENSE GS 1000 - L за пропан-бутан №Z17234.
* Противогази с филтър – 19 бр.
* Въздушен дихателен апарат MSA - AirXpress - 2 броя за работа в замърсена и опасна среда.
* Лични предпазни средства
* лопати

**Налично оборудване на външна аварийна група за помощ по договор**

* Газсигнализатор портативен Ssf Gas leak detektor
* 2 броя дихателни апарати за влизане в ограничено пространство или в газово богата среда
* 2 броя лицева маска с газ-филтър
* 2 броя лична предпазна екипировка за пожарогасителни дейности- яке, гащеризон и каска със шлем
* Подвижни лафетни струйници за подвързване към хидрант посредством моден шланг
* Водни шлангове 3 броя – 3 цола
* Преносима лампа - взривозащитено изпълнение
* Водоструйка до 30 бара за хидравлично изпитване на съдове работещи под налягане
* Комплект измерителни уреди, шлосерски инструменти и ръчни ел. инструменти – за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на СПО.
* Механична стационарна ножовка за рязане на тръби.
* Настолен шмиргел
* Флекс 2000 W и флекс 750 W
* Винтонарезен комплект
* Искронеобразуващи инструменти
* Динамометричен ключ
* Заваръчен апарат 2 броя
* Ех Вентилатор за обезопасянаве на ограничено пространство
* Лични предпазни средства
* Контролни манометър, други инструменти
* Гайковерт